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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области (далее - МНГП Холм-Жирковского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
При разработке МНГП Холм-Жирковского муниципального округа решаются следующие задачи:
1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Холм-Жирковского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Холм-Жирковского муниципального округа;
3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Холм-Жирковского муниципального округа.
Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:
- электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения, транспорт;
- образование;
- физическая культура и массовый спорт;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- озеленение территории и благоустройство;
- иные области.
В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Холм-Жирковского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:
- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты;
- численность населения населенных пунктов;
- степень благоустройства населенных пунктов.
При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Холм-Жирковского муниципального округа.







1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности


	1.2.1. В области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения
населения, водоотведения

Таблица 1.1

Объекты местного значения муниципального округа в области
электроснабжения населения


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения:
- подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно;
- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год [1]
	пгт Холм-Жирковский
	Без стационарных плит
	2170

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами
	2750

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Без стационарных плит
	950

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами
	1350

	
	
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год [3]
	пгт Холм-Жирковский
	Без стационарных плит
	5300

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами
	5500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Без стационарных плит
	4100

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами
	4400

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.
2. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП



Таблица 1.2

Объекты местного значения муниципального округа в области
газоснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;
- газонаполнительные станции;
- газопроводы высокого давления;
- внеквартальные газопроводы среднего давления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	пгт Холм-Жирковский
	180

	
	
	
	
	Сельские населенные пункты
	220

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м)



Таблица 1.3

Объекты местного значения муниципального округа в области
теплоснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения:
- котельные;
- центральные тепловые пункты;
- тепловые перекачивающие насосные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб. м °C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [1]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50 - 1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции



Таблица 1.4

Объекты местного значения муниципального округа в области
водоснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоснабжения:
- водозаборные сооружения;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
- резервуары для хранения воды, водонапорные башни
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	125 - 160

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	160 - 230

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	230 - 350

	
	
	Расчетное потребление воды на поливку за поливочный сезон, л/сут. на 1 чел.
	50 - 90

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.
2. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях







Таблица 1.5
	
Объекты местного значения муниципального округа
в области водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- магистральная канализация;
- коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водоотведения бытовой канализации, % объема хозяйственно-питьевого потребления
	100

	
	
	Плотность сетей бытовой канализации, км на 1 кв. км территории
	пгт Холм-Жирковский
	1 - 2,5

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	0,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения:
- магистральная ливневая канализация
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность сетей дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств, км на 1 кв. км территории
	пгт Холм-Жирковский
	1,0

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	0,1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. В населенных пунктах следует проектировать раздельную систему канализации с отводом отдельными сетями:
- хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;
- поверхностных (снеговых и дождевых) стоков.
2. Размещение систем канализации населенных пунктов, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии с СП 32.13330.2018




1.2.2. В области автомобильных дорог местного
значения и транспорта

Таблица 1.6

Объекты местного значения муниципального округа в области
автомобильных дорог местного значения и дорожного сервиса

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км
	0,23

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Автозаправочные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество легковых автомобилей, на 1 топливо-раздаточную колонку
	1200

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется [1]

	Станции технического обслуживания автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество легковых автомобилей на 1 пост на станции технического обслуживания
	200

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется [1]

	Примечание:
1. Размещение автозаправочных станций и дорожных станций технического обслуживания должно производиться на основе экономических и статических изысканий






Таблица 1.7

                                                                                 Объекты местного значения муниципального округа
в области велокоммуникаций

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Ширина полосы при в одностороннем движении
	Велосипедная дорожка
	1,5

	
	
	
	Велосипедная полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,0

	
	
	
	Велосипедная полоса, совмещенная с проезжей частью
	1,5 [3]

	
	
	
	Велосипедная полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,5

	
	
	Ширина полосы при в двустороннем движении
	Велосипедная дорожка
	1,0

	
	
	
	Велосипедная полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,0

	
	
	Минимальное расстояние от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий и пешеходных пространств, м
	До проезжей части, опор, деревьев
	Велосипедная дорожка
	0,75 [4]

	
	
	
	
	Велосипедная полоса
	0,5 [4]

	
	
	
	До стоянок автомобилей
	Параллельных
	0,75 [5]

	
	
	
	
	Под углом
	0,25

	
	
	
	До тротуаров или пешеходной части тротуаров
	Велосипедная дорожка
	0,5 [4]

	
	
	
	
	Велосипедная полоса
	0,25

	
	
	
	До зданий, оград и других построек и сооружений
	0,25

	
	
	
	До павильонов на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств
	1,5

	
	
	Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций, м
	При расчетной скорости 30 км/ч
	25

	
	
	
	При расчетной скорости 10 км/ч
	4

	
	
	Габарит по высоте, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,25

	
	
	Ширина велопешеходной дорожки, м
	1,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).
2. Велокоммуникации подразделяются:
а) на велосипедные дорожки:
1) обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м;
2) изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ;
б) велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.
3. Значение ширины полосы допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.
4. При капитальном ремонте и реконструкции допускается уменьшать до 0,25 м.
5. При капитальном ремонте и реконструкции допускается уменьшать до 0,5 м.
6. Проектирование велокоммуникаций следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" и раздела 9 СП 396.1325800.2018



Таблица 1.8

Объекты местного значения муниципального округа в области
создания и обеспечения функционирования парковок
для автомобилей

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

	Машино-места для парковки легковых автомобилей в жилой застройке около объектов:

	Многоквартирный жилой дом [1]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест/1 квартиру (длительного хранения)
	Социальный класс (муниципальное жилище)
	0,8

	
	
	
	Массовый класс (эконом-класс)
	1,5

	
	
	
	Специальный класс (комфортный)
	1

	
	
	
	Престижный класс (бизнес-класс)
	2

	
	
	
	Элит-класс
	2 и более

	
	
	Количество машино-мест/1 квартиру (временного хранения)
	Социальный класс (муниципальное жилище)
	0,16

	
	
	
	Массовый класс (эконом-класс)
	0,35

	
	
	
	Специальный класс (комфортный)
	0,25

	
	
	
	Престижный класс (бизнес-класс)
	0,5

	
	
	
	Элит-класс
	0,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	800 (1000 в районах реконструкции)

	
	
	Пешеходная доступность гостевой парковки, м от подъездов жилых зданий
	200

	Машино-места для парковки легковых автомобилей в нежилой застройке около зданий и сооружений:

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 работающих
	13

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Научные и проектные организации, средние специальные учебные заведения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 работающих
	27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Промышленные предприятия
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 работающих в двух смежных сменах
	18

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Дошкольные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на объект
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Общеобразовательные учреждения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на объект
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Больницы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 коек
	9

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Поликлиники
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 посещений
	5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Предприятия бытового обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30 кв. м общей площади
	18

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест
	9

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест или единовременных посетителей
	27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Парки культуры и отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	13

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 кв. м торговой площади
	13

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 1 объект
	По заданию на проектирование

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Рынки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 50 торговых мест
	45

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Рестораны и кафе общегородского значения, клубы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест
	27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Гостиницы высшего разряда
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест
	27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Прочие гостиницы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест
	14

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Вокзалы всех видов транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 пассажиров дальнего и местного сообщения, прибывающих в час
	27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха

	Парки и пляжи в зонах отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	36

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Лесопарки и заповедники
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	28

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Базы кратковременного отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	9

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Гостиницы (туристские и курортные)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	13

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Мотели и кемпинги
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	По расчетной вместимости

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Предприятия общественного питания, торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	18

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Садоводческие, огороднические объединения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10 участков
	10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами [5]

	Парковки электромобилей и гибридных автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, % от общего количества парковок
	2025 г.
	3

	
	
	
	2026 г.
	4,8

	
	
	
	2027 г.
	6,45

	
	
	
	2028 г.
	7,95

	
	
	
	2029 г.
	11,25

	
	
	
	2030 г.
	15

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения

	Машино-места для хранения легковых автомобилей населения и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам

	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100

	Примечания:
1. На территории с застройкой жилыми домами с приусадебными (приквартирными) участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
2. При размещении автостоянок при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и транспорта следует предусматривать выделение гостевой зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта с необходимым количеством машино-мест и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта.
3. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать.
4. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15%.
5. Показатели установлены в целях содействия реализации положений Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года N 2290-р, в соответствии с методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года N АК-131-р



Таблица 1.9

Объекты местного значения муниципального округа в области
создания и функционирования велопарковок и парковок СИМ

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Парковки (парковочные места) для нежилой застройки

	Велопарковки около зданий и сооружений
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Кол-во парковочных мест на 100 кв. м площади
	Основной торговый центр
	4 - 6

	
	
	Количество парковочных мест на 20 посетителей в день, включая сотрудников
	Окружной торговый центр (универмаг)
	5 - 7

	
	
	Количество парковочных мест на 25 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся
	Местный торговый центр
	6 - 8

	
	
	Количество парковочных мест на 20 человек в день, включая сотрудников
	Офисные учреждения
	2 - 4

	
	
	Количество парковочных мест на 100 школьников
	Начальная школа
	30

	
	
	Количество парковочных мест на 50 посетителей в день, включая сотрудников
	Средняя школа
	50

	
	
	Количество парковочных мест на 100 посетителей
	Закрытый спортивный центр
	35

	
	
	
	Спортивная площадка с трибуной
	20

	
	
	Количество парковочных мест на поле
	Спортивная площадка
	20

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Парковки СИМ около зданий и сооружений
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10000 - 11000 кв. м общей площади
	Органы местного самоуправления
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 2500 - 3000 кв. м общей площади
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 1250 - 1500 кв. м общей площади
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 750 - 800 кв. м общей площади
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 1400 - 1500 кв. м общей площади
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 20 - 30 преподавателей, занятых в 1 смену
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 100 - 120 чел., работающих в двух смежных сменах
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 10000 - 20000 человек, работающих в двух смежных сменах
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 1500 - 1600 кв. м общей площади
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 30 - 40 кв. м общей площади
	Универсальные и непродовольственные постоянные рынки
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 1500 - 2000 кв. м общей площади
	Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 4 - 5 посадочных мест
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 2000 - 2500 единовременных посетителей
	Бани
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 20 - 30 кв. м общей площади
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 50 - 60 кв. м общей площади
	Салоны ритуальных услуг
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 40 - 100 зрительских мест
	Театры, концертные залы городского значения (1 уровень комфорта)
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 15 - 20 зрительских мест
	Другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 100 - 200 зрительских мест
	Киноцентры и кинотеатры городского значения (1 уровень комфорта)
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 50 - 60 зрительских мест
	Другие киноцентры и кинотеатры (2 уровень комфорта)
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 10 - 20 постоянных мест
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 30 - 50 единовременных посетителей
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	1 (но не менее 5 парковочных мест на объект)

	
	
	Количество парковочных мест на 10 - 15 единовременных посетителей
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 50 - 60 мест на трибунах
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 400 - 550 единовременных посетителей
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 5 - 10 единовременных посетителей
	
	ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 5 - 7 единовременных посетителей
	
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 6 - 7 пассажиров в час пик
	Автовокзалы
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Парковки (парковочные места) для рекреационных территорий и объектов отдыха

	Велопарковки на рекреационных территориях и в местах отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 посетителей
	Места отдыха
	20 - 35

	
	
	Количество парковочных мест на 100 посетителей
	Парк культуры и отдыха/тематические парки развлечений
	10 - 15

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Парковки СИМ на рекреационных территориях и в местах отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	Парки и пляжи в зонах отдыха
	15 - 20

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	7 - 10

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	10 - 15

	
	
	
	Береговые базы маломерного флота
	10 - 15

	
	
	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	3 - 5

	
	
	Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	Предприятия общественного питания, торговли
	7 - 10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30
	

	Примечания:
1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов.
2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина - 2 м, ширина - 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м.
3. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицами Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018









Таблица 1.10

Объекты местного значения муниципального округа в области
транспортного обслуживания (общественный транспорт)

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автовокзал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	60

	Общественный транспорт
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/кв. км
	1,5 - 2,5

	
	
	Расстояние между остановочными пунктами, м
	400 - 600

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного транспорта, м
	В производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха и спорта от главного входа
	800

	
	
	
	В районах индивидуальной усадебной застройки городского населенного пункта
	800

	
	
	
	На остальных территориях городского населенного пункта
	500

	
	
	
	На территории сельских населенных пунктов
	Не нормируется














1.2.3. В области образования

Таблица 1.11

Объекты местного значения муниципального округа
в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Охват детей в возрасте 0 - 7 лет, %
	пгт Холм-Жирковский
	85

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	70

	
	
	Количество мест на 1000 чел.
	пгт Холм-Жирковский
	217

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	70

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [3]
	До 100 мест
	44

	
	
	
	От 100 мест
	38

	
	
	
	В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест
	34

	
	
	Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м
	7

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	пгт Холм-Жирковский
	500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1000

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Охват детей в возрасте 7 - 18 лет, %
	100

	
	
	Количество мест на 1000 чел.
	пгт Холм-Жирковский
	177

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	96

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	30

	
	
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [5]
	От 30 до 170
	80

	
	
	
	От 170 до 340
	55

	
	
	
	От 340 до 510
	40

	
	
	
	от 510 до 660
	35

	
	
	
	от 660 до 1000
	28

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м [6]
	пгт Холм-Жирковский
	500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1000

	Организации дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Охват детей в возрасте 5-18 лет, %
	75

	
	
	Количество мест, ед. на 1000 чел. [7]
	пгт Холм-Жирковский
	180

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	96


	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:
1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности - не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.
2. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами.
3. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
4. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности - не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человека.
5. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна.
6. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
7. В пгт Холм-Жирковский рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)




1.2.4. В области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.12

Объекты местного значения муниципального округа в области
физической культуры, и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры и массового спорта (всего)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадион
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество стадионов, объектов на муниципальный округ
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	пгт Холм-Жирковский
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Спортивные залы общего пользования [4]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,59

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	60

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Плоскостные спортивные сооружения [5]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел.
	1,1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) ФОКОТ, мин.
	пгт Холм-Жирковский
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	
	
	Пешеходная доступность спортивных площадок, м
	1000

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом [6]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	2,27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Примечания:
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).
3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
5. Плоскостные спортивные сооружения - универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ).
6. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, включают в себя универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки.
7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
8. Рекомендации для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры:
- от 50 до 500 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.



1.2.5. В области обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 1.13

Объекты местного значения муниципального округа в области
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места (площадки) накопления ТКО [1]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м/чел.
	0,03 [3]

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4]
	100

	Примечания:
1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО.
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод x t x К / (365 x V), где: Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t - периодичность удаления отходов в сутки; К - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V - вместимость контейнера.
Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых коммунальных отходов, действующими на территории Холм-Жирковского муниципального округа.
3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования.
4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городском населенном пункте - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров



1.2.6. В области озеленения территории и благоустройства

Таблица 1.14

Объекты местного значения муниципального округа в области
озеленения территории

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел. [1]
	пгт Холм-Жирковский
	10

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	12

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	Для городских парков
	20

	
	
	
	Для районных парков
	15

	
	
	Пешеходная доступность, м
	400

	Примечание:
1. Озелененные территории общего пользования представлены в виде городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе жилой, общественной, производственной застройки, в том числе площадки различного функционального назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические зоны инженерных коммуникаций



Таблица 1.15

Объекты местного значения муниципального округа в области
благоустройства жилых территорий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Площадки различного функционального назначения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории площадок, кв. м/чел.
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (детские игровые площадки)
	0,7

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1

	
	
	
	Площадки для занятий физкультурой
	2,0

	
	
	
	Площадки для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3

	
	
	
	Площадки для дворового озеленения
	6,0

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Детские игровые площадки
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой взрослого населения
	800

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100

	
	
	
	Площадки для выгула собак
	400



1.2.7. В иных областях

Таблица 1.16

Объекты местного значения муниципального округа в области
культуры и искусства

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект [1]
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Краеведческий или художественный музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Тематический музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Концертный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект. [2]
	1

	
	
	Количество мест на тыс. чел. [3]
	80

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Кинозал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:
1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел.
2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел.
3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.



Таблица 1.17

Объекты местного значения муниципального округа в области
отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Территории объектов массового кратковременного отдыха населения (в т.ч. для активных видов отдыха)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Общая площадь территории зоны отдыха, кв. м на одного посетителя
	500

	
	
	Площадь интенсивно используемой территории зоны отдыха для активных видов отдыха, кв. м на одного посетителя
	100

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Территории оборудованных пляжей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь, кв. м на 1 посетителя
	8

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Общественная уборная в местах массового пребывания людей [2]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество приборов, ед. на 500 чел. - посетителей общественных пространств
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	750

	Примечания:
1. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских оздоровительных лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных организаций, территорий ведения гражданами садоводства и огородничества, автомобильных дорог общего пользования и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.
2. Устанавливается правилах благоустройства территории муниципального образования или иных стандартах и правилах, утверждаемых органом местного самоуправления



Таблица 1.18

Объекты местного значения муниципального округа в области
содержания мест захоронения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Кладбище
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь кладбища, га на 1000 чел.
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24

	
	
	
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	0,02

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 1.19

Объекты местного значения муниципального округа в области
муниципального управления

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Параметр обеспеченности, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	60

	Муниципальный архив
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	
	Площадь хранения, кв. м на 1000 единиц хранения
	2,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	60



Таблица 1.20

Объекты местного значения муниципального округа в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	Устанавливается по решению органов местного самоуправления

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), %
	95

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 1.21

Объекты местного значения муниципального округа в области
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ
	Всего
	30

	
	
	
	В том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	16

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ
	5

	
	
	Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на муниципальный округ
	3

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в пгт Холм-Жирковский, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	280

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	100

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	180

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	300

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	100

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	200

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	пгт Холм-Жирковский при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	пгт Холм-Жирковский при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Ярмарки и розничные рынки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.
	пгт Холм-Жирковский
	40 (8) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	40

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	пгт Холм-Жирковский при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	пгт Холм-Жирковский при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Объекты бытового обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.
	пгт Холм-Жирковский
	7 (2) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	пгт Холм-Жирковский при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	пгт Холм-Жирковский при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Примечания:
1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе.
2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.



Таблица 1.22

Объекты местного значения муниципального округа в области
жилищного строительства

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный жилой фонд
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека
	В соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа

	
	
	Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений, кв. м площади жилых помещений на человека
	42,7

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 1.23

Объекты местного значения муниципального округа в области
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Время прибытия, мин.
	пгт Холм-Жирковский
	10

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	20

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	В соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м
	150

	Примечания:
1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.
2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м - при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м - при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м - при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3)



Таблица 1.24

Объекты местного значения муниципального округа в области
охраны порядка

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на, ед.
	1 на административный участок [1]

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус доступности, км
	пгт Холм-Жирковский
	1,5

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	Примечание:
1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 - 3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек



Таблица 1.25

Объекты в области почтовой связи

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, объект
	пгт Холм-Жирковский
	1 на 4 тыс. чел.

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1 на 1 тыс. чел.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, минуты
	30



1.3. Приложения к основной части

1.3.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов
Федеральные законы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025).
2. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (ред. от 28.12.2024).
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 20.03.2025).
4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (ред. от 31.07.2025).
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 25.12.2023).

Иные нормативные акты Российской Федерации

6. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 "О методических рекомендациях" Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" (ред. от 08.08.2016).
7. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (ред. от 14.04.2020).
8. Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России".
9. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования".
10. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры".
11. Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Нормативные акты Смоленской области

12. Закон Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области" (ред. от 30.10.2025).
13. Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 137-з "Об установлении границ муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области" (ред. от 24.09.2026 №60-з).
14. Постановление Администрации Смоленской области от 28.09.2023 № 570 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Смоленской области, муниципальных округов и городских округов Смоленской области" (ред. от 11.12.2024).
15. Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области".

Нормативные акты Холм-Жирковского муниципального округа
Смоленской области

16. Устав муниципального образования " Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области (принят решением Холм-Жирковского окружного Совета депутатов от 19.12.2024 № 54).

Своды правил по проектированию и строительству

17. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).
18. СП 11.13130.2009 "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).
19. СП 31.13330.2021 "Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, ред. от 26.12.2024).
20. СП 32.13330.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85" (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 17.01.2025).
21. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).
22. СП 50.13330.2024 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).
23. СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 27.12.2024).
24. СП 396.1325800.2018 "Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (утв. приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр, ред. от 26.12.2024).
25. СП 476.1325800.2020 "Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов" (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

Иные документы

26. ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования".
27. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 24.07.2018).
28. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 25.06.2025).

1.3.2. Список терминов и определений, применяемых
в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение - гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.
Велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Велосипедная дорожка (далее также - велодорожка) - обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Велосипедная полоса - полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.
Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Красная линия - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.
Микрорайон (квартал) - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.
Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.
Озелененные территории общего пользования - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.
Парковка - стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.
Пешеходная доступность объекта - вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.
Радиус доступности - определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.
Спортивный зал - спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.
Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).
Стоянка автомобилей (автостоянка) - открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).
Территориальная доступность объекта - показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).
Транспортная доступность объекта - вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.
Улично-дорожная сеть (УДС) - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

1.3.3. Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Монастырщинского муниципального округа Смоленской области применяются следующие сокращения:
МНГП - местные нормативы градостроительного проектирования;
РНГП Смоленской области - региональные нормативы градостроительного проектирования Смоленской области, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45;
СИМ - средства индивидуальной мобильности;
ТКО - твердые коммунальные отходы;
ФОК - физкультурно-оздоровительный центр.




2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1. Результаты анализа территориальных особенностей
Монастырщинского муниципального округа Смоленской области,
влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Холм-Жирковского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности
населения на территории муниципального округа

Границы Холм-Жирковского муниципального округа, их описание устанавливаются законом Смоленской области от 28.12.2004 N 137-з "Об установлении границ муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области" (ред. от 24.09.2026).
Административным центром Холм-Жирковского муниципального округа является поселок городского типа Холм-Жирковский.
В состав территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области входят следующие населенные пункты:
- поселок городского типа Холм-Жирковский;
           - деревня Агибалово, деревня Аладьино, деревня Александровка, деревня Алферково, деревня Альшаница, деревня Андреевка, деревня Артемово, деревня Бартенево, деревня Батурино, село Батурино, деревня Белоусово, деревня Бесково, деревня Бизюково, деревня Битягово, деревня Богдаши, село Боголюбово, деревня Божонка, деревня Болышево, деревня Большанск, деревня Большое Азарово, деревня Борисово, деревня Борялово, деревня Бровкино, деревня Буково, деревня Быково, деревня Василево, деревня Васино, деревня Веретенино, деревня Верховье, станция, Владимирский Тупик, деревня Владимирское, деревня Вырбово, деревня Высокое, деревня Гаврилково, деревня Гаврилово, деревня Герасимово, деревня Глушково, деревня Городня, деревня Горюны, деревня Григорьево, деревня Гридино, деревня Гришково, деревня Губино, деревня Гульнево, деревня Данильево, деревня Дентялово, деревня Дороватка, деревня Екимово, деревня Ерютино, деревня Задейка, деревня Зубово, деревня Зубово, деревня Иванково, деревня Ивашково, ст. Игоревская, деревня Ильино, деревня Исаково, деревня Казариново, деревня Казилово, деревня Каменец, деревня Канютино, станция Канютино, деревня Караваево, деревня Кашино, деревня Киселево, деревня Клемятино, деревня Клешнино, деревня Княжино, деревня Комягино, поселок Комягино, деревня Конное, деревня Корытня, деревня Костино, деревня Кошкино, деревня Крекшино, деревня Крюково, деревня Кузнечики, деревня Кукуево, деревня Кучино, деревня Левково, деревня Ленино, деревня Леоново, деревня Лехмино, деревня Литемницы, деревня Лука, деревня Луковщина, деревня малая Чернея, деревня Малое Азарово, деревня малышево, деревня Мартыново, деревня Маскино, деревня Матренино, деревня Медведки, деревня Медведково, деревня Митьково, деревня Митюково, деревня Михеево, деревня Мокрищево, деревня Мосолово, село Нахимовское, деревня Некрасово, деревня Нестеровка, деревня Нестерово, деревня Нивки, деревня Никитинка, станция Никитинка, деревня Никифоровка, деревня Никола-Немощенка, деревня Никулино, деревня Новая, деревня Новики, деревня Ново-Ивановское, деревня Облецы, деревня Ольшанка, деревня Орлово, деревня Осипцево, деревня Острожок, деревня Петраково, деревня Петренино, деревня Петрово, деревня Печатники, деревня Пигулно, деревня Полушино, деревня Попово, деревня Потипово, деревня Пузиково, деревня Пустошка, деревня Раздобарино, деревня Редькино, деревня Репище, деревня Ржавец, деревня Родионово, деревня Рожино, деревня Романики, деревня Рудаково, деревня Рыксино, деревня Рыкшино, деревня Рябиково, деревня Савинское, деревня Самыкино, деревня Саново, деревня Селиваново, деревня Сельцо, деревня Сельцо-Потрасово, деревня Сергейково, деревня Сигеево, деревня Силишки, деревня Симоново, деревня Симоново, деревня Сластиха, деревня Сластихино, деревня Соловцево, деревня Сорокино, деревня Стешино, деревня Телябукино, деревня Терешино, деревня Тетерино, деревня Тешонки, деревня Тихоново, деревня Тройня, поселок Тупик 72 км, деревня Тычково, деревня Устье, деревня Федино, деревня Федурктно, деревня Ханютино, деревня Холм, деревня Холм-Суминский, деревня Холмы, деревня Холопово, деревня Хотино, деревня Черново, деревня Шевнино, деревня Шелухино, деревня Шипулино, деревня Шмарово.
Поселок городского типа Холм-Жирковский является городским населенным пунктом (малый город в соответствии с таблицей 4.1 СП 42.13330.2016), остальные населенные пункты Холм-Жирковского муниципального округа являются сельскими населенными пунктами.
Характеристика Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области представлена в таблице 2.1.


Таблица 2.1

Характеристика Монастырщинского муниципального округа
Смоленской области (по данным статистики на начало
2025 года)

	Муниципальное образование
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	Холм-Жирковский муниципальный округ
	178
	7566
	2,033
	3,2



Численность населения Холм-Жирковского муниципального округа на начало 2025 года составляла 7566 чел., в том числе численность городского населения 3075 чел., численность сельского населения 4491 чел.
Численность населения Холм-Жирковского муниципального округа (до 2025 года Холм-Жирковского муниципального района) характеризуется сокращением. С начала 2020 года по начало 2025 года сокращение численности населения муниципального образования составило 1400 чел. или 15,6%.


2.1. Динамика численности населения Холм-Жирковского
муниципального округа Смоленской области в 2020 - 2025 гг.
(данные на начало года, до 2025 года - численность населения
Холм-Жирковского муниципального района)

В структуре населения Холм-Жирковского муниципального округа доля мужчин превышает долю женщин (48,5% женщин и 51,5% мужчин).
Возрастная структура населения Холм-Жирковского муниципального округа характеризуется превышением в общей численности населения Холм-Жирковского муниципального округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения младше трудоспособного возраста (39,5% и 14,2% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения и отрицательно сказывается на динамике численности населения.

2.1.2. Виды объектов местного значения муниципального
округа, для которых разрабатываются местные нормативы
градостроительного проектирования

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
Перечень объектов местного значения Холм-Жирковского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:
- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- пункта 2 статьи 4.2 Закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области" (ред. от 30.10.2025) (далее - Закон Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з);
- Устава Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области.
В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам местного значения муниципального округа отнесены объекты в следующих областях:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Холм-Жирковского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым пунктом 2 статьи 4.2 закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з:
1) относящиеся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
а) подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно;
б) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно;
в) котельные;
г) центральные тепловые пункты;
д) тепловые перекачивающие насосные станции;
е) магистральные теплопроводы;
ж) пункты редуцирования газа;
з) резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;
и) газонаполнительные станции;
к) газопроводы высокого давления;
л) внеквартальные газопроводы среднего давления;
м) водозаборные сооружения;
н) станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
о) водопроводные насосные станции;
п) резервуары для хранения воды, водонапорные башни;
р) магистральные водопроводы;
с) канализационные очистные сооружения;
т) магистральная канализация;
у) коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод;
ф) магистральная ливневая канализация;
2) относящиеся к области автомобильных дорог местного значения:
а) автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа;
б) объекты дорожного сервиса в границах муниципального округа;
в) искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах муниципального округа (мостовые сооружения, тоннели, транспортные развязки в разных уровнях, пешеходные переходы в разных уровнях, железнодорожные переезды, саморегулируемые пересечения в одном уровне);
г) остановочные пункты общественного пассажирского транспорта в границах муниципального округа;
д) объекты хранения и обслуживания общественного пассажирского транспорта (автобусный парк, троллейбусное депо, трамвайное депо);
е) линии общественного пассажирского транспорта;
ж) транспортно-пересадочные узлы пассажирского транспорта;
3) относящиеся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:
а) спортивные залы, в том числе общего пользования;
б) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;
в) бассейны;
г) спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом;
д) ледовые арены, катки с искусственным покрытием;
е) физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью от 30 человек и более;
ж) детские сады;
з) общеобразовательные школы;
и) музыкальные и художественные школы, в том числе детские;
к) дома (центры) детского творчества;
л) детские школы искусств;
м) детско-юношеские спортивные школы, в том числе конноспортивные;
н) центры дополнительного образования;
о) центры воспитательной работы и детского творчества;
п) центры внешкольной работы;
р) центры детского (юношеского) технического творчества;
с) центры развития творчества детей и юношества;
т) центры детского и юношеского туризма и экскурсий;
у) оздоровительно-образовательные центры;
ф) станции юных натуралистов;
х) станции юных техников;
ц) эколого-биологические центры;
ч) спортивные школы, в том числе олимпийского резерва;
ш) дома школьников;
щ) соответствующие объекты здравоохранения, указанные в пункте 4 статьи 4.1 закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з, в случае передачи органами государственной власти Смоленской области соответствующих отдельных полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления муниципальных округов Смоленской области в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
э) свалки;
ю) полигоны бытовых и (или) промышленных отходов;
я) скотомогильники;
4) относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа, городского округа:
а) кладбища;
б) дома (дворцы) культуры;
в) сельские клубы;
г) детские оздоровительные лагеря;
д) аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования.
Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с Уставом Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области.

2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся
в основной части

2.2.1. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

Таблица 2.3

Объекты местного значения муниципального округа в области
электроснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения:
- подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно;
- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатели удельного расхода электроэнергии и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки для городского населенного пункта (пгт Холм-Жирковский) принят в соответствии с таблицей 1 приложения 7 РНГП Смоленской области; для сельских населенных пунктов - в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 2.4

Объекты местного значения муниципального округа в области
газоснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
-резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;
-газонаполнительные станции;
- газопроводы высокого давления;
-внеквартальные газопроводы среднего давления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 и пунктом 1.5.1.7.5 раздела I РНГП Смоленской области:
- при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности - показатель для сельских населенных пунктов)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 2.5

Объекты местного значения муниципального округа в области
теплоснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения:
- котельные;
- центральные тепловые пункты;
- тепловые перекачивающие насосные станции;
- магистральные теплопроводы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 2.6

Объекты местного значения муниципального округа в области
водоснабжения населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоснабжения:
- водозаборные сооружения;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
- резервуары для хранения воды, водонапорные башни;
- магистральные водопроводы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление принято в соответствии с таблицей 36 РНГП Смоленской области.
Расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в соответствии с таблицей 3 СП 31.13330.2021

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 2.7

Объекты местного значения муниципального округа
в области водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- магистральная канализация;
- коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водоотведения бытовой канализации принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 и пунктом 1.5.1.3.3 раздела I РНГП Смоленской области в размере 100% объема хозяйственно-питьевого водопотребления.
Плотность сетей бытовой канализации, принята в соответствии с пунктом 1.5.1.3.11 раздела I РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения:
- магистральная ливневая канализация
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность сетей дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств принята в соответствии с пунктом 1.5.1.3.44 раздела I РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется




2.2.2. В области автомобильных дорог местного
значения и транспорта

Таблица 2.8

Объекты местного значения муниципального округа в области
автомобильных дорог местного значения и дорожного сервиса

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 0,23 км/ кв. км с учетом текущей обеспеченности.
Расчет:
Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального округа на конец 2025 года 470,3 км (по данным Росстата). Площадь Холм-Жирковского муниципального округа 2,033 кв. км.
470,3 / 2,033 = 0,23 км/кв. км

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Автозаправочные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята в соответствии с пунктом 11.41 СП 42.13330.2016, пункта 1.2.6.65 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один пост на 200 легковых автомобилей принят в соответствии с пунктом 11.40 СП 42.13330.2016 и пунктом 1.2.6.60 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется







Таблица 2.9

Объекты местного значения муниципального округа
в области велокоммуникаций

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и СИМ.
Минимальная ширина велокоммуникаций принята в соответствии с таблицей 9.2 СП 396.1325800.2018
Минимальное расстояние от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий и пешеходных пространств принято в соответствии с таблицей 9.1 СП 396.1325800.2018.
Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций принят по таблице 9.3 СП 396.1325800.2018.
Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014, таблицы 7 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется
















Таблица 2.10

Объекты местного значения муниципального округа в области
создания и обеспечения функционирования парковок
для автомобилей

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей в жилой застройке
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест для жилой застройки принято в соответствии с таблицами 129, 131, приложением 14 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность парковочных мест принята в соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016, пунктом 1.2.6.4 РНГП Смоленской области

	Машино-места для парковки легковых автомобилей в нежилой застройке
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу для нежилой застройки принято в соответствии с таблицей 132 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность парковочных мест в нежилой застройке принята в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016, пунктом 1.2.6.55 РНГП Смоленской области

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято в соответствии с таблицей 132 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность парковочных мест в нежилой застройке принята в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016, пунктом 1.2.6.55 РНГП Смоленской области, примечанием 7 к таблице 132 РНГП Смоленской области

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей устанавливается в процентах от общего количества парковок в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 N АК-131-р, с учетом расчетного коэффициента на соответствующий год и коэффициента корректирования по климатическому району для Смоленской области 1 (климатический район - умеренный)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения

	Машино-места для хранения легковых автомобилей населения и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Удельный показатель (доля) мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020



Таблица 2.11

Объекты местного значения муниципального округа в области
создания и обеспечения функционирования парковок для СИМ

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Велопарковки около зданий и сооружений, на рекреационных территориях и в местах отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 2.4 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 4.8 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018)

	Парковки СИМ около зданий и сооружений, на рекреационных территориях и в местах отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018.
Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования согласно таблицам Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность парковок СИМ принята аналогично доступности велопарковок



Таблица 2.12

Объекты местного значения муниципального округа в области
транспортного обслуживания (общественный транспорт)

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автовокзал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят с учетом текущей обеспеченности объектами

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдельных населенных пунктов муниципального округа

	Общественный транспорт
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Согласно пункту 1.2.5.6 РНГП Смоленской области плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 - 2,5 км/кв. км.
Расстояние между остановочными пунктами принято в соответствии с пунктом 1.2.5.8 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 1.2.5.9 РНГП Смоленской области






















2.2.3. В области образования

Таблица 2.13

Объекты местного значения муниципального округа
в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету.
Охват детей дошкольным образованием принимается по таблице 135 РНГП Смоленской области для городского населенного пункта в размере 85% от численности детей в возрасте от 0 - 7 лет; для сельских населенных пунктов - 70% от численности детей в возрасте от 0 - 7 лет.
Расчет:
Численность детей дошкольного возраста (0 - 7 лет) в пгт Холм-Жирковский на начало 2026 года составляла 785 чел. Общая численность городского населения муниципального округа на начало 2026 года 3075 чел. Таким образом, 85% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городском населенном пункте составляет:
785 * 0,85 / 3075 * 1000 = 217 мест на 1000 жителей.
Численность детей возраста 0 - 7 лет в сельских населенных пунктах Холм-Жирковского муниципального округа на начало 2026 года составляла 467 чел. Общая численность населения сельских населенных пунктов на начало 2026 года 4641 чел. Таким образом, 70% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет:
467 * 0,7 / 4641 * 1000 = 70 мест на 1000 жителей.
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" (ред. от 08.08.2016) (далее - письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02).
Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно таблице 10.1 СП 42.13330.2016 и таблице 136 РНГП Смоленской области

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель обеспеченности местами в общеобразовательных организациях принимается по расчету.
Охват детей общим образованием в размере 100% от численности детей в возрасте от 7 до 18 лет принимается по таблице 135 РНГП Смоленской области.
Расчет:
Численность городского населения в возрасте от 7 до 18 лет - 543 чел.
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта:
543 / 3075 * 1000 = 177 мест на 1000 жителей.
Численность сельского населения в возрасте от 7 до 18 лет - 447 чел.
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельских населенных пунктов:
447 / 4641 * 1000 = 96 мест на 1000 жителей
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02.
Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно таблице 10.1 СП 42.13330.2016 (500 м в пгт Холм-Жирковский и 1000 м в сельских населенных пунктах). При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей

	Организации дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с приложением письма Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов - 65 мест, для городских населенных пунктов - 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов - 10 мест, для городских населенных пунктов - 30 мест).
Расчет:
Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет - 584 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в пгт Холм-Жирковский:
584* 0,75 / 3075 = 123 места на 1000 жителей.
Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет - 734 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах:
734 * 0,75 / 4641 = 119 мест на 1000 жителей

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с приложением письма Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02



2.2.4. В области физической культуры и массового спорта

Таблица 2.14

Объекты местного значения муниципального округа в области
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты физической культуры и массового спорта (всего)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности (ЕПС) объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244.
При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадион
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры" (далее - приказ Минспорта России от 19.08.2021 N 649):
рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов - от 5000 до 30000 и выше человек.
В муниципальном округе нет населенных пунктов соответствующей категории (от 5000 до 30000 чел.), численность населения пгт Холм-Жирковский на начало 2025 года была менее 5000 чел. (3113 чел.), но объект принимается по текущей обеспеченности - 1 стадион на муниципальный округ

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для пгт Холм-Жирковский, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 N 649

	Спортивные залы общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649:
норма обеспеченности населения спортивными залами: 59 объектов на 100 000 населения или 0,59 объектов на 1000 чел.;
рекомендованные категории населенных пунктов для размещения спортивного зала - от 500 человек и выше.
В соответствии с СП 42.13330.2016 и таблицей 22 РНГП Смоленской области рекомендованная площадь пола спортивных залов общего пользования - 60-80 кв. м в расчете на 1000 населения

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 N 649

	Плоскостные спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649:
норма обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями: 110 объектов на 100 000 населения или 1,1 объектов на 1000 чел.;
рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения - от 50 человек и выше

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом для ФОК открытого типа принята 60 мин. в пгт Холм-Жирковский, 90 мин. для сельских населенных пунктов. Пешеходная доступность спортивных площадок 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 N 649

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649:
норма обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом: 227 объектов на 100000 населения или 2,27 объектов на 1000 чел.;
рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения - от 50 человек и выше

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 N 649




2.2.5. В области обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 2.15

Объекты местного значения муниципального округа в области
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Места (площадки) накопления ТКО
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020.
Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод x t x К / (365 x V),

где: Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t - периодичность удаления отходов в сутки; К - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V - вместимость контейнера.
В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21



2.2.6. В области озеленения территории и благоустройства

Таблица 2.16

Объекты местного значения муниципального округа в области
озеленения территории

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 60 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность принята в соответствии с пунктом 1.5.2.2.13 РНГП Смоленской области.
Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 1.5.2.2.19 РНГП Смоленской области










Таблица 2.17

Объекты местного значения муниципального округа в области
благоустройства жилых территорий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Площадки различного функционального назначения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 81 РНГП Смоленской области

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016, пунктом А.8 приложения А СП 476.1325800.2020



2.2.7. В иных областях

Таблица 2.18

Объекты местного значения муниципального округа в области
культуры и искусства

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	1 объект на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услуга-ми организаций культуры" (далее - распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879), согласно которой на 10 тыс. чел. размещается 1 общедоступная библиотека

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 (1 детская библиотека на 7 тыс. детей)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	Краеведческий / художественный музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	Тематический музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	Концертный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один дом культуры на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 (1 объект на 20 тыс. чел.).
Уровень обеспеченности 80 мест на 1000 чел. принят согласно таблицы 12 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 (для муниципального округа с численностью населения до 10000 чел.)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879

	Кинозал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один кинозал на муниципальный округ принят с учетом требований таблицы 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 (1 объект на 20 тыс. чел.)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин. принята с учетом требований таблицы 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879



Таблица 2.19

Объекты местного значения муниципального округа в области
отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Территории объектов массового кратковременного отдыха населения (в т.ч. для активных видов отдыха)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016 размер территории зон отдыха принята 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Территории оборудованных пляжей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь пляжа в расчете на одного посетителя принята согласно п. 9.27 СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов установлено согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" (далее - приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71): 1 объект на 500 чел. - посетителей общественных пространств

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 750 м установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71



Таблица 2.20

Объекты местного значения муниципального округа в области
содержания мест захоронения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь кладбищ традиционного захоронения и урновых захоронений после кремации принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Не нормируется










Таблица 2.21

Объекты местного значения муниципального округа в области
муниципального управления

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	Муниципальный архив
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 22 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Площадь хранения 2,5 кв. м на 1000 единиц хранения принята в соответствии с таблицей 7 СП 44.13330.2011

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта









Таблица 2.22

Объекты местного значения муниципального округа в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов устанавливается по решению органов местного самоуправления (в соответствии со частью 2 статьи 7 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (ред. от 14.07.2022))

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 2.23

Объекты местного значения муниципального округа в области
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых объектов принято в соответствии с приложениями 1, 2 и 4 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.09.2023 N 570 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Смоленской области, муниципальных округов и городских округов Смоленской области" (ред. от 11.12.2024) (показатели для Холм-Жирковского муниципального округа).
Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Ярмарки и розничные рынки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество торговых мест принято в соответствии с приложением 3 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.09.2023 N 570 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Смоленской области, муниципальных округов и городских округов Смоленской области" (ред. от 11.12.2024) (показатели для Холм-Жирковского муниципального округа)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городском населенном пункте - пгт Холм-Жирковский) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городском населенном пункте (пгт Холм-Жирковский) в 7 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 5 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016









Таблица 2.24

Объекты местного значения муниципального округа в области
жилищного строительства

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения

	Муниципальный жилой фонд
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа.
Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений установлена в соответствии с текущей обеспеченностью.
В 2025 году жилищный фонд Холм-Жирковского муниципального округа составлял 329,58 тыс. кв. м, численность населения – 7,71 тыс. чел., таким образом средняя текущая обеспеченность общей площадью жилых помещений:
320,82 / 7,71 = 42,7 кв. м на 1 чел

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется



Таблица 2.25

Объекты местного значения муниципального округа в области
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013











Таблица 2.26

Объекты местного значения муниципального округа в области
охраны порядка

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 N 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок.
Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.
Согласно таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8 - 3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт













Таблица 2.27

Объекты в области почтовой связи

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (подпункт 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ).
Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 N 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России"

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут установлена как для объекта периодического использования













3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области распространяется на всю территорию Холм-Жирковского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.
Настоящие МНГП Холм-Жирковского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Холм-Жирковского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.
Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

3.2. Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Холм-Жирковского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.
В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Холм-Жирковского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа.
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Холм-Жирковского муниципального округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа.
При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Холм-Жирковского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).
МНГП Холм-Жирковского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Смоленской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Холм-Жирковского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Холм-Жирковского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Смоленской области.
МНГП Холм-Жирковского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Смоленской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Холм-Жирковского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Холм-Жирковского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Смоленской области.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Смоленской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.




